1) Installare come amministratore i driver dell’hotas
2) Riavviare il PC

3) Installare come amministratore il TARGET

4) Riavviare il PC

5) Opzioni di Windows(Privacy(App in Background(Togliere la spunta a Windows Store

6) Riavviare il PC

7) Aprire TARGET come amministratore Script(Options(Editor( Spuntare “Load last file on startup” e “Show line numbers” cliccare “Apply” e “Ok”
8) Cliccare su “Menu(Open” e selezionare il file “F-18 Hornet.tmc”
9) Cliccare su “Run” ed attendere che il compilatore installi le librerie e restituisca un errore
10) Chiudere il TARGET script

11) Aprire come amministratore il programma “Thrustmaster Hotas Warthog-TPR Rudder(Firmware Update” selezionare ed aggiornare stick e manetta uno per volta
12) Aprire TARGET script come amministratore e cliccare su Run, questa volta al termine del caricamento comparirà la scritta “main returned 0” questo significa che tutto è stato fatto correttamente
13) Se non ci sono problemi nella schermata di windows “Configura dispositivi di gioco USB” Comparirà una periferica Thrustmaster chiamata “Virtual” oppure “Combined” e saranno sparite le periferiche singole di stick e manetta. Lo stesso accadrà in DCS e questo significa che tutto funziona correttamente
La procedura consente di utilizzare qualsiasi tasto o levetta in qualsiasi posizione possibile estendendo così i comandi utilizzabili con l’hotas. I LED sono stati mappati secondo le mie esigenze ma se volete posso modificarli a vostro piacimento ed inoltre si possono attivare delle funzioni di short e long press. Queste funzioni consentono di riconoscere una pressione lunga o breve di uno stesso comando raddoppiando quindi il numero di funzioni associabili. Le funzioni long e short sono anche compatibili con i modificatori mappabili in DCS, con questa procedura quindi possiamo ottenere 4 funzioni con un singolo tasto in long, short con e senza modificatore.

